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# 太阳能路灯技术规格书

一、产品亮点

1. 一体化设计：即插即用，安装便捷，缩短项目施工周期，降低隐形成本。
2. 高环境适应性：经过阳极氧化和静电喷涂双重处理，防护等级IP65，抗风等级≥16级。耐腐蚀性、抗震性及抗冲击性均已通过专业认证。
3. 高清摄像头：最高分辨率2560*1440@15fps，呈现清晰的400万像素实时画面；集成AI检测功能，包括人体检测、运动检测、区域入侵检测和拌线检测；支持无线连接，无需布线。
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二、核心产品方案

(一) 太阳能LED路灯（标准款）

图1 太阳能LED路灯 HX-SL-100W

	参数
	规格

	产品型号
	HX-SL-100W

	太阳能板（单晶硅）
	18V 150W

	电池（磷酸铁锂）
	12.8V 75AH

	系统电压
	12.8V

	LED光源（普瑞）
	300颗

	光源功率
	130W

	色温及显色指数
	2700K-6500K，显指>80

	光效
	180LM/W

	工作时间
	12小时/3个阴雨天

	智能控制器
	12.8V MPPT IP68

	最大输出功率
	40W

	充电时间
	3-5小时

	安装口径
	70-76mm（建议）

	工作温度
	-25℃ ~ +65℃

	防护等级/抗冲击等级
	IP65/IK10

	材质
	防腐铝合金

	安装高度
	<13米

	灯间距
	30-35米

	质保与寿命
	整灯：3年质保；光伏板：20年寿命；电池：2000次循环（>5年）

	参数
	规格

	产品型号
	HX-SL-100W(VC)

	技术参数
	同上表(1)

	参数
	规格

	传感器类型
	1/3英寸CMOS

	日夜切换模式
	ICR红外滤光片型

	数字降噪
	3D DNR

	增益控制
	自动

	白平衡
	自动

	背光补偿
	支持

	参数
	规格

	视频编码标准
	H.265+/H.265/H.264

	编码码率
	64Kbps–2Mbps

	参数
	规格

	镜头光圈
	2.8mm / 3.6mm / 4mm / 6mm

	变焦类型
	定焦

	光圈控制
	固定

	参数
	规格

	最大图像分辨率
	2560 × 1440

	主码流
	2560 × 1440

	子码流
	640 × 480

	码率
	H.265+/H.265/H.264可调

	图像设置
	饱和度、亮度、对比度、锐度等可调

	参数
	规格

	网络接口
	1 × RJ45 10/100Mbps网口 / Wi-Fi 2.4GHz (802.11b/g/n)

	DC电源输入
	1 × DC电源口

	Micro SD卡槽
	支持最大512GB

	参数
	规格

	接口协议
	ONVIF/P2P

	支持协议
	TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, FTP

	抓图
	支持

	数字水印
	支持

	参数
	规格

	工作温度
	-10°C ~ 40°C

	湿度
	<90%（无凝结）

	供电兼容
	DC9V和DC12V

	功耗
	7W MAX
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(二) 带高清摄像头的太阳能LED路灯

图2 太阳能LED路灯 HX-SL-100W(VC)


摄像头基本参数：


编码参数：


镜头参数：


视频参数：


接口：


网络特性：


工作环境：
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三、产品控制功能方案

(一) 时控方案（标准）

根据环境光自动开关，根据夜间各时段照明需求定时调光，通过合理功率分配提高能源效率。

(二) 微波感应方案（可选）

在时控基础上增加微波传感器。当检测到行人或车辆在道路上接近或远离时，自动执行相应调光动作（调光幅度可根据现场照明要求设置）。

---

四、认证计划

安全认证：
- 太阳能路灯整体已获得CE认证
- 可承受高达16级台风
- 已通过IP65防护认证
- IK10抗冲击认证
- 防腐认证





