招标文件答疑回复
项目编号: FIDEICOMISO-CCC-LPN-2026-0001
日期: 2026年2月26日

概述
本文件为招标方对投标方提出的问题进行的官方答复，主要涉及太阳能LED路灯的技术规格要求。
技术规格 - 标准款 (I01)
太阳能面板: 单晶硅高效型
面板容量: 18V / 150W
面板寿命: 最少4年
电池充电时间: 3天（12小时循环）
电池类型: 锂电池 LiFePo4 12.5V / 75AH
电池循环寿命: 最少4年
连续使用时间: 3天
LED亮度: 160LM/W (12V 130W)
色温: CCT:6000-6500K, CRI:>80
控制器: MPPT智能控制器 IP68
光控: 光电一体化
安装高度: 25-40英尺
材质: 铝或不锈钢
认证: IP68/CE/ROHS/FCC/ISO9001
电池更换: 外部门便于快速更换

技术规格 - 带摄像头版 (I02)
太阳能面板: 单晶硅高效型
面板容量: 18V / 150W
面板寿命: 最少4年
电池类型: 锂电池 LiFePo4 12.5V / 75AH
电池循环寿命: 最少4年
LED亮度: 160LM/W
色温: CCT:6000-6500K
控制器: MPPT智能控制器 IP68
安装高度: 25-40英尺
材质: 铝或不锈钢
认证: IP68/CE/ROHS/FCC/ISO9001
摄像头分辨率: 4MP
WiFi: 2.4GHz (802.11b/g/n)
以太网: 支持
图像压缩: H.265/H.264
镜头: 2.8mm (可选3.6mm/6mm)
电池更换: 外部门便于快速更换

其他说明
关于库存要求：
最低库存要求是为了确保道路照明公共服务的连续性和及时性，直接影响公民安全、事故预防和国家主干道通行。
这一要求基于效率、合理性、相称性和责任原则。
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