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1. 目标
EGEPC（Punta Catalina电力发电公司）计划开发一个75 MW / 150 MWh的电池储能系统（BESS），连接电压为138 kV，位于Punta Catalina热电厂内，该厂位于多米尼加共和国Peravia省Bani市Catalina区。
本文件反映了为以下内容进行技术和经济报价所需的范围：
• 设计
• 采购
• 施工
• 调试
• 测试


2. 定义
BESS: 电池储能系统 (Battery Energy Storage System)
PCS: 功率转换系统 (Power Conversion System)
EMS: 能源管理系统 (Energy Management System)
LTSA: 长期服务协议 (Long Term Service Agreement)
EPC: 设计、采购、施工 (Engineering, Procurement, Construction)
FAT: 出厂验收测试 (Factory Acceptance Test)
SAT: 现场验收测试 (Site Acceptance Test)
RTE: 往返效率 (Round Trip Efficiency)
SoC: 荷电状态 (State of Charge)
RPF: 一次调频 (Primary Frequency Regulation)
RSF: 二次调频 (Secondary Frequency Regulation)


3. 项目范围
EGEPC寻求具有经验的总承包商（EPC）来执行以下工作：
• BESS系统的完整设计
• 所有设备和材料的采购
• 土建工程
• 安装和调试
• 现场验收测试
• 长期服务协议（LTSA）


4. 项目描述
4.1 项目特性
• 储能容量: 75 MW / 150 MWh (初始寿命)
• 连接电压: 138 kV
• 位置: Punta Catalina热电厂, Catalina区, Bani市, Peravia省
• 服务: 一次调频、二次调频、黑启动
4.2 服务
4.2.1 一次调频 (RPF)
一次调频服务是指BESS自动响应系统频率偏差，快速注入或吸收有功功率，以帮助稳定电网频率。响应时间应在秒级以内。
4.2.2 二次调频 (RSF)
二次调频服务是指根据电网运营商的调度指令，较大范围和较长时间地调整功率输出，包括自动发电控制（AGC）功能。
4.2.3 黑启动服务 (Black Start)
黑启动服务是指在电网完全停电后，BESS能够独立启动，为电网恢复提供初始电力，支持无源负载的启动。
4.3 性能要求
• 灵活性: 能够快速调整功率输出
• 吞吐量: 满足每日循环要求
• 功率: 75 MW持续输出
• 辅助电源: 自给自足
• 响应时间: ≤秒级
• 可用性: ≥设定值
• SoC管理: 智能管理电池荷电状态
4.4 项目位置
项目位于多米尼加共和国Peravia省Bani市Catalina区的Punta Catalina热电厂内。


5. 规范和标准
5.1 质量标准
遵循国际质量管理体系标准
5.2 工程标准
遵循国际工程设计和施工标准
5.3 电池和逆变器标准
遵循IEC、IEEE等电池和逆变器相关标准
5.4 多米尼加共和国法规
遵循SIE（多米尼加电力监管机构）现行规定


6. 设备与子系统
6.1 储能系统
电池系统应满足以下要求：
• 电池类型: 推荐锂离子电池
• 额定容量: 150 MWh
• 循环寿命: ≥5000次
• 效率: ≥85%
6.2 功率转换系统 (PCS)
• 额定功率: 75 MW
• 效率: ≥98%
• 拓扑: 三相逆变器
6.3 能源管理和通讯系统
• EMS系统实现优化调度
• 通讯协议: IEC 61850, Modbus
• 远程监控能力
6.4 电缆
高低压电缆及其敷设
6.5 变压器
低压/中压变压器、中压开关柜、RMU
6.6 高压系统
138 kV高压设备及连接
6.7 其他电气系统
• 接地系统
• 辅助系统
• 防雷系统
6.8 消防系统
符合NFPA标准的消防系统


7. 土建工程
7.1 场地测量和岩土报告
进行详细场地测量和岩土工程勘察
7.2 管网工程
电缆沟、管道等
7.3 设备基础
主要设备的基础施工
7.4 变压器围栏（如适用）
7.5 周边围栏
7.6 内部道路


8. 测试、调试与验收
8.1 出厂验收测试 (FAT)
设备在出厂前进行的全面测试
8.2 现场验收测试 (SAT)
8.2.1 土木工程现场测试
8.2.2 机械工程现场测试
8.2.3 电气工程现场测试
8.2.4 预调试
8.2.5 调试
8.2.6 BESS现场验收测试
8.3 储能容量测试
验证额定储能容量
8.4 往返效率测试 (RTE)
测试电池充放电效率
8.5 响应时间和爬坡速度测试
8.6 功率因数测试
8.7 持续运行测试


9. 质量控制与文档
9.1 质量计划一般要求
9.1.1 完工测试方法与程序
9.1.2 检查点计划（PPI）
9.1.3 报告模板与格式
9.1.4 施工安装活动执行程序
9.1.5 ITC、检查清单和测试报告
9.2 现场质量控制执行
9.3 质量文件提交期限
9.4 对供应商和分包商的应用
9.5 质量计划更新与可用性


10. 健康安全环境与社会责任计划
10.1 适用规范
10.2 HSE和社会责任负责人
10.3 HSE和社会计划
10.3.1 责任矩阵
10.3.2 入职培训
10.3.3 安全与健康研究、计划与跟踪
10.3.4 环境与社会
10.3.5 废物管理
10.3.6 车辆和机械设备通行
10.3.7 危险材料和燃料
10.3.8 饮用水和污水
10.3.9 装卸和仓储
10.4 社区计划


11. 施工期间服务
11.1 工作现场
11.1.1 临时设施
11.1.2 职业健康安全与卫生研究和计划系统
11.2 通讯
11.3 工作条件
11.3.1 气象条件


12. 长期服务协议 (LTSA)
12.1 覆盖范围
12.2 期限
12.3 维护范围
12.3.1 预防性维护
12.3.2 纠正性维护
12.3.3 软件和网络维护
12.3.4 7x24小时远程监控
12.3.5 报告与指标
12.3.6 质保管理
12.3.7 备件
12.3.8 培训
12.4 LTSA下的性能保证
12.4.1 储能容量保证
12.4.2 往返效率(RTE)保证
12.4.3 可用性保证
12.5 服务退役与回收


13. 经济报价合同条件
13.1 报价提交
13.1.1 EPC和LTSA合同担保
13.1.2 已执行工程担保
13.1.3 主要工程节点


14. 附件
附件A – 性能保证（基础方案和灵活方案）
附件B – 接口与责任矩阵
附件C – 要求与规范
附件D – Punta Catalina电厂文件
附件E – 投标人技术方案




