BID路灯标书Circular No.2澄清文件 - 核心要点
项目信息
· 项目编号：LPI-MEM-BID-2026-001
· 项目名称：公共照明节能改造（EDESUR, EDENORTE, EDEESTE）
· 贷款：BID 4962/OC-DR
· 发布日期：2026年5月6日

⏰ 时间更新
· 截标日期已延期（Enmienda No.1）
· 样品提交：中标后21天内

📊 经验要求修改
	原要求
	新要求

	累计250,000盏路灯
	按每标段或组合标段

	50,000盏拉美经验
	✅ 删除地理限制


节点定义：“nodos” = 路灯（灯具）

🔧 技术澄清
	项目
	澄清内容

	NEMA底座
	保持7针座

	绝缘等级
	Class II（必需）

	防腐等级
	C4中等

	光通量
	删除≥11,700lm，改为≥150 lm/W

	色温容差
	±300K

	DarkSky认证
	不作为产品要求

	驱动
	必须可调光（0-10V或DALI）



💰 财务要求
· 保证金：US$1,164,000（统一金额）
· 最低技术得分：70%（原80%）

📅 评审标准
· 经验时间：2009-2024年
· 通用经验：2015年起，10年以上
· 路灯经验：可多项目累计

📦 样品要求
· 每种功率1个样品
· 中标后21天内提交
· 仅要求最优标段提交

⚠️ 其他要点
1. 路灯经验可包含维护合同的更换经验
1. 可接受CE认证作为UL等价
1. 路灯杆需符合SIE-004-2023-REG
1. 振动测试：ANSI C136.31 3G级
1. 涂层附着力：ASTM D3359-23 5B级
