CIRCULAR DE RESPUESTAS - 翻译
文件编号: SNC.D.016
项目编号: FIDEICOMISO-CCC-LPN-2026-0001

一、会议信息
• 日期: 2026年2月26日（周四）上午8:30
• 地点: FIDEICOMISO RD VIAL办公室（圣多明戈）
二、参会人员
• 主席: Hostos José Rizik Lugo
• 成员: Antonio Manuel Camilo Toca（行政总监）
• 成员: Génesis Rocío Acosta Peña（法务总监）
• 成员: Junior José Mora Ureña（财务总监）
• 成员: Kinller Emmanuel Moquete Perez（规划发展总监）
• 成员: Jose Vicente Chuan Hernández（信息获取负责人）
三、议题：批准招标答疑文件
法律依据:
- 第416-23号法规第61条第4款
- 第107条关于补充条款的规定
四、问答内容
问题1: 2、3、4标段的灯具流明要求是多少？
答复: 最低亮度要求为160流明/瓦

问题2: 是否需要运动传感器？
答复: 灯具必须配备运动传感器，可根据机构要求编程
五、关于20%库存要求
投标人反对理由:
1. 违反比例原则 - 要求投标前持有20%库存是不合理的经济负担
2. 技术层面无紧迫性 - 工程施工从测量、开挖、基础安装开始，灯具安装是后期工序
3. 违反自由竞争 - 第47-25号法律禁止不合理限制参与
招标方答复: 维持20%库存要求
• 仅占总量的20%，非全部库存
• 确保项目及时启动
• 公共照明涉及交通安全
六、技术规格
	项目
	要求

	太阳能板
	高效单晶硅，18V/150W，寿命20年

	电池
	锂电池LiFePo4 12.5V/75AH

	充电时间
	8小时

	电池寿命
	最少4年

	续航能力
	3天（无充电12小时循环）

	LED亮度
	160LM/W (12V 130W)

	色温
	6000-6500K

	控制器
	MPPT智能控制器IP68

	安装高度
	25-40英尺

	认证
	IP65/CE/ROSH/FCC/ISO9001

	摄像头分辨率
	400万像素

	摄像头接口
	WiFi 2.4GHz + 网口

	视频压缩
	H.265/H.264

	协议
	ONVIF/P2P






