Especificación Técnica de Farola Solar
# Especificación Técnica de Farola Solar

I. Características del Producto

1. Todo en Uno: Plug-and-play, fácil de instalar, reduce el período de construcción del proyecto y снижает costos ocultos.
2. Alta Adaptación Ambiental: Somete a un doble tratamiento de anodizado y pulverización electrostática, con clasificación de protección IP65 y clasificación de resistencia al viento ≥ Grado 16. Su resistencia a la corrosión, resistencia sísmica y resistencia al impacto han pasado la certificación profesional.
3. Cámara de Video HD: Resolución máxima: 2560*1440@15fps, delivering clear real-time 4MP images; Integrado con funciones de detección de IA incluyendo detección humana, detección de movimiento, detección de intrusión de área y detección de cruce de línea; Conectividad inalámbrica soportada, eliminando el problema del cableado.

---

II. Solución del Producto Principal

(I) Farola Solar LED (Estándar)

Figura 1 Farola Solar LED_ HX-SL-100W

	Parámetro
	Especificación

	Modelo del Producto
	HX-SL-100W

	Panel Solar (Tipo Monocristalino)
	18V 150W

	Batería (LiFePO4)
	12.8V 75AH

	Voltaje del Sistema
	12.8V

	LED (Bridgelux)
	300PCS

	Potencia de la Luz LED
	130W

	Temperatura de Color y CRI
	2700K-6500K, CRI>80

	Eficiencia Luminosa
	180LM/W

	Tiempo de Trabajo
	12h hasta 3 días nublados/lluviosos

	Controlador Inteligente
	12.8V MPPT IP68

	Potencia Máxima de Salida
	40W

	Tiempo de Carga
	3-5 horas

	Calibre de Montaje
	70-76mm (sugerencia)

	Temperatura de Trabajo
	-25 ℃ ~+65 ℃

	Clasificación IP/Clase IK
	IP65/IK10

	Material
	Aleación de aluminio anticorrosión

	Altura de Montaje
	<13M

	Espacio entre 2 Lámparas
	30-35m

	Garantía y Vida Útil
	Fixture completo: garantía de 3 años; Módulo PV: vida útil de 20 años; Batería: 2000 ciclos de vida (>5 años)

	Parámetro
	Especificación

	Modelo del Producto
	HX-SL-100W(VC)

	Parámetros Técnicos
	Igual a la tabla (1)

	Parámetro
	Especificación

	Tipo de Sensor
	CMOS de 1/3 pulgadas

	Modo de Conmutación Día/Noche
	Tipo filtro IR

	Reducción de Ruido Digital
	3D DNR

	Control de Ganancia
	Automático

	Balance de Blancos
	Automático

	Compensación de Contraluz
	Soportado

	Parámetro
	Especificación

	Estándares de Codificación de Video
	H.265+/H.265/H.264

	Tasa de Bits de Codificación
	64Kbps–2Mbps

	Parámetro
	Especificación

	Apertura del Lente
	2.8mm / 3.6mm / 4mm / 6mm

	Tipo de Zoom
	Enfoque fijo

	Control de Apertura
	Fijo

	Parámetro
	Especificación

	Resolución Máxima de Imagen
	2560 × 1440

	Flujo Principal
	2560 × 1440

	Flujo Secundario
	640 × 480

	Tasa de Bits de Video
	Ajustable para H.265+/H.265/H.264

	Configuración de Imagen
	Saturación, brillo, contraste, nitidez ajustables

	Parámetro
	Especificación

	Interfaz de Red
	1 × RJ45 10/100Mbps / Wi-Fi 2.4GHz (802.11b/g/n)

	Entrada de Alimentación DC
	1 × puerto de alimentación DC

	Ranura para Tarjeta Micro SD
	Soporta hasta 512GB

	Parámetro
	Especificación

	Protocolo de Interfaz
	ONVIF/P2P

	Protocolos Soportados
	TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, FTP

	Captura de Instantáneas
	Soportado

	Marca de Agua Digital
	Soportado

	Parámetro
	Especificación

	Temperatura de Trabajo
	-10°C a 40°C, Humedad <90% (sin condensación)

	Compatible con Alimentación
	DC9V y DC12V

	Consumo de Energía
	7W MAX



---

(II) Farola Solar LED con Cámara HD

Figura 2 Farola Solar LED_ HX-SL-100W(VC)


Parámetros Básicos de la Cámara:


Parámetros de Codificación:


Parámetros del Lente:


Parámetros de Video:


Interfaces:


Características de Red:


Entorno de Operación:


---

III. Solución de Función de Control del Producto

(I) Control por tiempo (Estándar)

Encendido/apagado automático por luz ambiental, regulación programada por horas nocturnas según los requisitos de luminance de cada período. Mejora la eficiencia energética a través de la distribución razonable de potencia.

(II) Control por sensor de movimiento (Opcional)

Sobre la base del control por tiempo, se añade un sensor de movimiento. Cuando se detecta que peatones o vehículos se acercan o se alejan en la vía, realizará automáticamente acciones de regulación correspondientes (la amplitud de regulación puede ajustarse según los requisitos de iluminación del sitio).

---

IV. Plan de Cumplimiento y Certificación

Certificaciones de Seguridad:
- La farola solar en su conjunto ha obtenido certificación CE
- Puede soportar tifones hasta Categoría 16
- También ha pasado la certificación de protección IP65
- Certificación de resistencia al impacto IK10
- Certificación anticorrosión





