多米尼加共和国能源和矿产部路灯及电工材料采购技术规格书

1. 项目背景
采购单位： 多米尼加共和国能源和矿产部（MEM） 执行机构： 农村和郊区电气化司（DERS） 项目名称： 国家照明计划（Programa de Iluminación Nacional） 预算： 28,985,000.00 RD$
采购内容： - 3,000套LED路灯（120W，色温3000K） - 各类电工材料

2. 采购清单
	序号
	产品描述
	单位
	数量
	单价 (RD)
	

	1
	LED路灯120W，色温3000K，含光电开关
	套
	3,000
	8,000
	24,000,000

	2
	穿刺连接器
	个
	6,000
	140
	840,000

	3
	控制电缆 3芯 #12 AWG
	米
	9,000
	145
	1,305,000

	4
	PVC电工胶带 3/4” x 66’
	卷
	100
	400
	40,000

	5
	路灯支架 6英尺
	套
	2,000
	1,400
	2,800,000



3. 分区报价
批次1
	序号
	产品
	数量
	单价
	小计

	1
	LED 120W带光电开关
	900套
	RD$8,000
	RD$7,200,000

	2
	穿刺连接器
	1,800个
	RD$140
	RD$252,000

	3
	控制电缆 #12 AWG
	2,700米
	RD$145
	RD$391,500

	4
	PVC胶带
	25卷
	RD$400
	RD$10,000

	5
	路灯支架
	500套
	RD$1,400
	RD$700,000

	合计
	
	
	
	RD$8,553,500


批次2
	序号
	产品
	数量
	单价
	小计

	1
	LED 120W带光电开关
	800套
	RD$8,000
	RD$6,400,000

	2
	穿刺连接器
	1,600个
	RD$140
	RD$224,000

	3
	控制电缆 #12 AWG
	2,400米
	RD$145
	RD$348,000

	4
	PVC胶带
	25卷
	RD$400
	RD$10,000

	5
	路灯支架
	500套
	RD$1,400
	RD$700,000

	合计
	
	
	
	RD$7,682,000



4. 技术要求
重要说明：
1. 所有材料必须符合SIE-004-2023-REG决议关于LED路灯的技术规格。
1. LED路灯需符合NRD-AE-III-06-03-00标准及技术数据表NRD-AE-III-08-01-01-01。
1. 供应商必须填写并签署电力监管局（SIE）提供的技术数据保证表。
1. LED路灯必须包含光电开关，符合NRD-AE-III-08-01-02-00标准。
1. 供应商需提供以下样品：
· LED路灯120W，色温3000K样品1套
· 控制电缆3芯#12 AWG样品1米
· 穿刺连接器样品1个
· PVC电工胶带样品1卷
· 路灯支架6英尺样品1套
· 光电开关样品1个（工作范围105V-305V）

5. 相关标准
· NRD-AE-III-06-03-00（LED路灯标准）
· NRD-AE-III-08-01-01-01（LED路灯技术数据表）
· NRD-AE-III-08-01-02-00（光电开关标准）
· SIE-004-2023-REG（配电网络设计和施工规范）

采购方： 多米尼加共和国能源和矿产部 执行机构： 农村和郊区电气化司（DERS）
